1. Wireshark lua脚本放到PPT中所说的位置，为什么还是不能识别mospf包呢？

三个可能的原因：

- 在调试时是使用root用户打开的wireshark，因此在放置lua脚本时也应该选择root用户打开wireshark查看其应该的位置；

- 新版的wireshark将lua插件和二进制插件分到了不同的目录，这时应该放到personal lua plugins对应的文件夹；

- wireshark显示的文件夹可能不存在，这时直接用相应用户创建对应的文件夹就行。

1. 为什么总是报Send Raw Packet Failed？

- 因为链路断开后，节点发送数据包失败，显示发送失败（在iface\_send\_packet函数中）。